附件

五拱大棚新增设施、设备清单汇总

1. 设备
2. 大棚移动冷风机2台： 吹风60米、四面加大水帘、变频无极调速。
3. 智能4-5层无土种植机5台：长90-100cm\*宽20-30cm\*高165-180cm，每层有Led补光。

3、120w自吸泵4台：压力>10公斤，出水量>7升/分钟，4分管。

4、115KW先锋牌暖风机（包安装）2台： 油电混动。

1. 柴油发电机1台：3.5KW单相220V
2. 大棚土禾风机3台：规格1380型（1.38m\*1.38m），输入功率1100w。
3. 设施

仿真草坪：2厘米草高加密加厚

①一号大棚 103.4 平方米

②二号大棚 2.5×30×2=150平方米

③三号大棚 4m\*30m=120平方米

④四号大棚 170平方米，

1. 阶梯式层架：渡锌管材质40×60规格厚度1毫米

①一号大棚 长3m，宽1.3m，层高0.3m。数量5个。

②二号大棚 长15米，宽1.5 3层层高1.5米 。数量4个 。

③三号大棚 长3m\*宽1.3m\*高1.2m。数量6个。

④四号大棚 3m\*1.2 m\*1.2m，3层。数量6个。

1. 网格式层架： 长度3米，高度2米，可放18X36cm袋子，网格中间空格是12.5cm的正方形。数量3个。

4、不绣钢架子： 2.5米×0.95×0.6， 数量2个。

5、透水砖：规格250×250×55mm

①一号大棚 39平方米

②二号大棚 110平方米

③三号大棚 70平方米

 ④四号大棚 50平方米

6、雾化喷淋系统：1套含16mmPE管30m，可调节铜喷头30个，16mm螺纹接头3个，16mm弯头1个，黑4分内丝阀门1个，6个外丝过滤器1个，16堵头2个，4分对丝1个。数量4套。

7、各大棚门口过道台阶：长2米宽2米，渡锌管材质40×60规格厚度1毫米，数量5个。

8、水沟盖：树脂材质，宽0.7米长度40米。

三、其他

1、试验小区围挡挡板（硬塑材质挡板）

总长度33×4+1.3×4+18×2+1.3×2=175.8m，拟采购180m。高度30cm.

2、塑料圆头栅栏片

总长度33×4+1.3×4+18×2+1.3×2=175.8m，约176m。

栅栏片规格：长0.5m、高0.3m，需要400片。

3、灵芝盆子

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材质 | 规格外口径×高度 | 形状/图案 | 数量 |
| 1 | 塑料 | 21.5cm×14cm | 圆形青花/梅花/竹子 | 30 |
| 2 | 30.5×21 | 圆形青花/梅花/竹子 | 30 |
| 3 | 34×22 | 圆形青花/梅花/竹子 | 30 |
| 4 | 20×21.5 | 正方形切角/砖红色/黑竹 | 30 |
| 5 | 18×14.5 | 圆形/木纹盆/红色 | 20 |
| 6 | 18×14.5 | 圆形/木纹盆/绿色 | 20 |
| 7 | 18×14.5 | 圆形/木纹盆/紫色 | 20 |
| 8 | 18×14.5 | 圆形/木纹盆/蓝色 | 20 |
| 1 | 陶瓷 | 22×16 | 苹果盆/红色 | 10 |
| 2 | 22×16 | 苹果盆/绿色 | 10 |
| 3 | 22×16 | 苹果盆/蓝色 | 10 |
| 4 | 19×18.5 | 六角型/灰色 | 20 |
| 5 | 22×20.5 | 圆形/白色横纹 | 10 |
| 6 | 23.5×18 | 圆形/青花/山水 | 20 |
| 7 | 22×15 | 圆形/山水 | 10 |
| 8 | 23×21 | 八角/青花冰梅 | 10 |
| 9 | 21×18.5 | 六角/金边/白 | 20 |

4、种植箱（五联带轮子）：长2m\*宽0.4-0.5m\*高0.35-0.45m，60个。

5、立体六层花盆+万向轮托盘（米黄色）：20个，80元/个。

6、立体六层花盆+万向轮托盘（混色）：20个，80元/个。